HL7 Czech Electronic medical report Implementation Guide
0.0.1 - ci-build

HL7 Czech Electronic medical report Implementation Guide, published by HL7 Czech Republic. This guide is not an authorized publication; it is the continuous build for version 0.0.1 built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) CI Build. This version is based on the current content of https://github.com/HL7-cz/elp/ and changes regularly. See the Directory of published versions

## : Restriction harmonized code value set - TTL Representation

Draft as of 2025-12-22

Raw ttl | Download

    @prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
    @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
    @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
    @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
    @prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

    # - resource -------------------------------------------------------------------

     a fhir:ValueSet ;
      fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
      fhir:id [ fhir:v "cz-restriction-harmonized-code-elp-vs"] ; #
      fhir:text [
    fhir:status [ fhir:v "generated" ] ;
    fhir:div [ fhir:v "<div xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\"><p class=\"res-header-id\"><b>Generated Narrative: ValueSet cz-restriction-harmonized-code-elp-vs</b></p><a name=\"cz-restriction-harmonized-code-elp-vs\"> </a><a name=\"hccz-restriction-harmonized-code-elp-vs\"> </a><ul><li>Include these codes as defined in <a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html\"><code>https://ncez.mzcr.cz/terminology/CodeSystem/elp-ro</code></a><span title=\"Version is not explicitly stated, which means it is fixed to the version provided in this specification\"> version ?0.0.1</span><table class=\"none\"><tr><td style=\"white-space:nowrap\"><b>Code</b></td><td><b>Display</b></td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-01.4601\">01.01</a></td><td>01.01 Brýle</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-01.4602\">01.02</a></td><td>01.02 Kontaktní čočky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-01.4605\">01.05</a></td><td>01.05 Oční kryt</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-01.4606\">01.06</a></td><td>01.06 Brýle nebo kontaktní čočky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-01.4607\">01.07</a></td><td>01.07 Specifické optické pomůcky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-02\">02</a></td><td>02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-03.4601\">03.01</a></td><td>03.01 Protéza/ortéza horní končetiny</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-03.4602\">03.02</a></td><td>03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-10.4602\">10.02</a></td><td>10.02 Automatická převodovka</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-10.4604\">10.04</a></td><td>10.04 Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-15.4601\">15.01</a></td><td>15.01 Přizpůsobený pedál spojky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-15.4602\">15.02</a></td><td>15.02 Ručně ovládaná spojka</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-15.4603\">15.03</a></td><td>15.03 Automatická spojka</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-15.4604\">15.04</a></td><td>15.04 Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4601\">20.01</a></td><td>20.01 Přizpůsobený brzdový pedál</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4603\">20.03</a></td><td>20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4604\">20.04</a></td><td>20.04 Posuvný brzdový pedál</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4605\">20.05</a></td><td>20.05 Sklopený brzdový pedál</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4606\">20.06</a></td><td>20.06 Ručně ovládaná provozní brzda</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4607\">20.07</a></td><td>20.07 Ovládání brzdy s použitím maximální síly ... N [například: \"20.07(300 N)\"]</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4609\">20.09</a></td><td>20.09 Přizpůsobená parkovací brzda</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4612\">20.12</a></td><td>20.12 Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4613\">20.13</a></td><td>20.13 Ovládání brzdy kolenem</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-20.4614\">20.14</a></td><td>20.14 Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-25.4601\">25.01</a></td><td>25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-25.4603\">25.03</a></td><td>25.03 Sklopený pedál akcelerátoru</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-25.4604\">25.04</a></td><td>25.04 Ručně ovládaný akcelerátor</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-25.4605\">25.05</a></td><td>25.05 Ovládání akcelerátoru kolenem</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-25.4606\">25.06</a></td><td>25.06 Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-25.4608\">25.08</a></td><td>25.08 Pedál akcelerátoru nalevo</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-25.4609\">25.09</a></td><td>25.09 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-31.4601\">31.01</a></td><td>31.01 Další sada paralelních pedálů</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-31.4602\">31.02</a></td><td>31.02 Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-31.4603\">31.03</a></td><td>31.03 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud pedály nejsou ovládány nohou</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-31.4604\">31.04</a></td><td>31.04 Zvýšená podlaha</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-32.4601\">32.01</a></td><td>32.01 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-32.4602\">32.02</a></td><td>32.02 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-33.4601\">33.01</a></td><td>33.01 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou jednou rukou</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-33.4602\">33.02</a></td><td>33.02 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou oběma rukama</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-35.4602\">35.02</a></td><td>35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-35.4603\">35.03</a></td><td>35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-35.4604\">35.04</a></td><td>35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-35.4605\">35.05</a></td><td>35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla a mechanismy akcelerátoru a brzd</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-40.4601\">40.01</a></td><td>40.01 Řízení s použitím maximální ovládací síly... N [například \"40.01 (140 N)\"]</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-40.4605\">40.05</a></td><td>40.05 Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu, apod.)</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-40.4606\">40.06</a></td><td>40.06 Přizpůsobená poloha volantu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-40.4609\">40.09</a></td><td>40.09 Nožní ovládání řízení</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-40.4611\">40.11</a></td><td>40.11 Pomocná zařízení na volantu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-40.4614\">40.14</a></td><td>40.14 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný jednou rukou/paží</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-40.4615\">40.15</a></td><td>40.15 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný dvěma rukama/pažemi</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-42.4601\">42.01</a></td><td>42.01 Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-42.4603\">42.03</a></td><td>42.03 Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-42.4605\">42.05</a></td><td>42.05 Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-43.4601\">43.01</a></td><td>43.01 Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a v normální vzdálenosti od  volantu a pedálů</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-43.4602\">43.02</a></td><td>43.02 Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-43.4603\">43.03</a></td><td>43.03 Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-43.4604\">43.04</a></td><td>43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-43.4606\">43.06</a></td><td>43.06 Přizpůsobení bezpečnostního pásu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-43.4607\">43.07</a></td><td>43.07 Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4601\">44.01</a></td><td>44.01 Samostatně ovládaná brzda</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4602\">44.02</a></td><td>44.02 Přizpůsobená brzda na předním kole</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4603\">44.03</a></td><td>44.03 Přizpůsobená brzda na zadním kole</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4604\">44.04</a></td><td>44.04 Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4608\">44.08</a></td><td>44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi  a  udržovat  motocykl  v  rovnováze při  zastavení a stání.</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4609\">44.09</a></td><td>44.09 Maximální ovládací síla brzdy předního kola... N [například \"44.09 (140 N)\"]</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4610\">44.10</a></td><td>44.10 Maximální ovládací síla brzdy zadního kola... N [například \"44.10 (240 N)\"]</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4611\">44.11</a></td><td>44.11 Přizpůsobená stupačka</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-44.4612\">44.12</a></td><td>44.12 Přizpůsobená řídítka</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-45\">45</a></td><td>45. Motocykl pouze s postranním vozíkem</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-46\">46</a></td><td>46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-47\">47</a></td><td>47. Pouze pro vozidla s více než dvěma koly, u kterých řidič nemusí pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-50\">50</a></td><td>50. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo vozidla, VIN)</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-61\">61</a></td><td>61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-62\">62</a></td><td>62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-63\">63</a></td><td>63. Řízení vozidla bez cestujících</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-64\">64</a></td><td>64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-65\">65</a></td><td>65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-66\">66</a></td><td>66. Bez přívěsu</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-67\">67</a></td><td>67. Zákaz jízdy na dálnici</td></tr><tr><td><a href=\"CodeSystem-elp-ro--1.0.0.html#elp-ro--1.0.0-78\">78</a></td><td>78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou</td></tr></table></li></ul></div>"^^rdf:XMLLiteral ]
      ] ; #
      fhir:url [
    fhir:v "https://ncez.mzcr.cz/terminology/ValueSet/elp-ro-harmonizovane-kody"^^xsd:anyURI ;
    fhir:l <https://ncez.mzcr.cz/terminology/ValueSet/elp-ro-harmonizovane-kody>
      ] ; #
      fhir:version [ fhir:v "0.0.1"] ; #
      fhir:name [ fhir:v "CZ_RestrictionHarmonizedCodeELPVS"] ; #
      fhir:title [ fhir:v "Restriction harmonized code value set"] ; #
      fhir:status [ fhir:v "draft"] ; #
      fhir:experimental [ fhir:v false] ; #
      fhir:date [ fhir:v "2025-12-22T13:03:51+00:00"^^xsd:dateTime] ; #
      fhir:publisher [ fhir:v "HL7 Czech Republic"] ; #
      fhir:contact ( [
    fhir:name [ fhir:v "HL7 Czech Republic" ] ;
        ( fhir:telecom [
    fhir:system [ fhir:v "url" ] ;
    fhir:value [ fhir:v "https://www.hl7.cz/" ]     ] )
      ] ) ; #
      fhir:description [ fhir:v "Restriction harmonized code value set"] ; #
      fhir:jurisdiction ( [
        ( fhir:coding [
    fhir:system [
    fhir:v "urn:iso:std:iso:3166"^^xsd:anyURI ;
    fhir:l <urn:iso:std:iso:3166>       ] ;
    fhir:code [ fhir:v "CZ" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "Czechia" ]     ] )
      ] ) ; #
      fhir:compose [
        ( fhir:include [
    fhir:system [
    fhir:v "https://ncez.mzcr.cz/terminology/CodeSystem/elp-ro"^^xsd:anyURI ;
    fhir:l <https://ncez.mzcr.cz/terminology/CodeSystem/elp-ro>       ] ;
          ( fhir:concept [
    fhir:code [ fhir:v "01.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "01.01 Brýle" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "01.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "01.02 Kontaktní čočky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "01.05" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "01.05 Oční kryt" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "01.06" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "01.06 Brýle nebo kontaktní čočky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "01.07" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "01.07 Specifické optické pomůcky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "03.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "03.01 Protéza/ortéza horní končetiny" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "03.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "10.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "10.02 Automatická převodovka" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "10.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "10.04 Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "15.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "15.01 Přizpůsobený pedál spojky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "15.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "15.02 Ručně ovládaná spojka" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "15.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "15.03 Automatická spojka" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "15.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "15.04 Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.01 Přizpůsobený brzdový pedál" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.04 Posuvný brzdový pedál" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.05" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.05 Sklopený brzdový pedál" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.06" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.06 Ručně ovládaná provozní brzda" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.07" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.07 Ovládání brzdy s použitím maximální síly ... N [například: \"20.07(300 N)\"]" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.09" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.09 Přizpůsobená parkovací brzda" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.12" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.12 Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.13" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.13 Ovládání brzdy kolenem" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "20.14" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "20.14 Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "25.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "25.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "25.03 Sklopený pedál akcelerátoru" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "25.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "25.04 Ručně ovládaný akcelerátor" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "25.05" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "25.05 Ovládání akcelerátoru kolenem" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "25.06" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "25.06 Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "25.08" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "25.08 Pedál akcelerátoru nalevo" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "25.09" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "25.09 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "31.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "31.01 Další sada paralelních pedálů" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "31.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "31.02 Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "31.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "31.03 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud pedály nejsou ovládány nohou" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "31.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "31.04 Zvýšená podlaha" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "32.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "32.01 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "32.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "32.02 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "33.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "33.01 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou jednou rukou" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "33.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "33.02 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou oběma rukama" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "35.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "35.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "35.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "35.05" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla a mechanismy akcelerátoru a brzd" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "40.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "40.01 Řízení s použitím maximální ovládací síly... N [například \"40.01 (140 N)\"]" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "40.05" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "40.05 Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu, apod.)" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "40.06" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "40.06 Přizpůsobená poloha volantu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "40.09" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "40.09 Nožní ovládání řízení" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "40.11" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "40.11 Pomocná zařízení na volantu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "40.14" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "40.14 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný jednou rukou/paží" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "40.15" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "40.15 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný dvěma rukama/pažemi" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "42.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "42.01 Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "42.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "42.03 Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "42.05" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "42.05 Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "43.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "43.01 Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a v normální vzdálenosti od  volantu a pedálů" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "43.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "43.02 Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "43.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "43.03 Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "43.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "43.06" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "43.06 Přizpůsobení bezpečnostního pásu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "43.07" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "43.07 Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.01" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.01 Samostatně ovládaná brzda" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.02" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.02 Přizpůsobená brzda na předním kole" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.03" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.03 Přizpůsobená brzda na zadním kole" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.04" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.04 Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.08" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi  a  udržovat  motocykl  v  rovnováze při  zastavení a stání." ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.09" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.09 Maximální ovládací síla brzdy předního kola... N [například \"44.09 (140 N)\"]" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.10" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.10 Maximální ovládací síla brzdy zadního kola... N [například \"44.10 (240 N)\"]" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.11" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.11 Přizpůsobená stupačka" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "44.12" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "44.12 Přizpůsobená řídítka" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "45" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "45. Motocykl pouze s postranním vozíkem" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "46" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "47" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "47. Pouze pro vozidla s více než dvěma koly, u kterých řidič nemusí pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "50" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "50. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo vozidla, VIN)" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "61" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "62" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "63" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "63. Řízení vozidla bez cestujících" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "64" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "65" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "66" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "66. Bez přívěsu" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "67" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "67. Zákaz jízdy na dálnici" ]       ] [
    fhir:code [ fhir:v "78" ] ;
    fhir:display [ fhir:v "78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou" ]       ] )     ] )
      ] . #