@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

<http://hl7.org/fhir/DeviceMetric/example> a fhir:DeviceMetric ;
  fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
  fhir:id [ fhir:v "example"] ; # 
  fhir:identifier ( [
     fhir:system [
       fhir:v "http://goodcare.org/devicemetric/id"^^xsd:anyURI ;
       fhir:l <http://goodcare.org/devicemetric/id>
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "345675" ]
  ] ) ; # 
  fhir:type [
     fhir:coding ( [
       fhir:system [
         fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
       ] ;
       fhir:code [ fhir:v "150456" ] ;
       fhir:display [ fhir:v "MDC_PULS_OXIM_SAT_O2" ]
     ] )
  ] ; # 
  fhir:unit [
     fhir:coding ( [
       fhir:system [
         fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
       ] ;
       fhir:code [ fhir:v "262688" ] ;
       fhir:display [ fhir:v "MDC_DIM_PERCENT" ]
     ] )
  ] ; # 
  fhir:device [
     fhir:l <http://hl7.org/fhir/Device/dev1> ;
     fhir:reference [ fhir:v "Device/dev1" ]
  ] ; # 
  fhir:status [ fhir:v "active"] ; # 
  fhir:operationalStatus [ fhir:v "on"] ; # 
  fhir:color [
     fhir:coding ( [
       fhir:system [
         fhir:v "http://hl7.org/fhir/color-names"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l <http://hl7.org/fhir/color-names>
       ] ;
       fhir:code [ fhir:v "blue" ] ;
       fhir:display [ fhir:v "Blue" ]
     ] )
  ] ; # 
  fhir:category [
     fhir:coding ( [
       fhir:system [
         fhir:v "http://hl7.org/fhir/metric-category"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l <http://hl7.org/fhir/metric-category>
       ] ;
       fhir:code [ fhir:v "measurement" ] ;
       fhir:display [ fhir:v "Measurement" ]
     ] )
  ] ; # 
  fhir:measurementFrequency [
     fhir:value [ fhir:v "1"^^xsd:decimal ] ;
     fhir:unit [ fhir:v "Hertz" ] ;
     fhir:system [
       fhir:v "http://unitsofmeasure.org"^^xsd:anyURI ;
       fhir:l <http://unitsofmeasure.org>
     ] ;
     fhir:code [ fhir:v "Hz" ]
  ] ; # 
  fhir:calibration ( [
     fhir:type [ ] ;
     fhir:state [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://hl7.org/fhir/metric-calibration-state"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://hl7.org/fhir/metric-calibration-state>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "calibrated" ] ;
         fhir:display [ fhir:v "Calibrated" ]
       ] )
     ] ;
     fhir:time [ fhir:v "2016-12-28T09:03:04-05:00"^^xsd:dateTime ]
  ] ) . # 

<http://hl7.org/fhir/Device/dev1> a fhir:Device .

# -------------------------------------------------------------------------------------

