@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

<http://hl7.org/fhir/DeviceAlert/example> a fhir:DeviceAlert ;
  fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
  fhir:id [ fhir:v "example"] ; # 
  fhir:identifier ( [
     fhir:use [ fhir:v "official" ] ;
     fhir:type [
       fhir:text [ fhir:v "Alarm Unique Id" ]
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "0600dcFFFF750001^^^EUI-64_d1130a75-316c-4401-88c4-9c71704cdf6b_d629bc41-0310-4fec-b1a4-41356b66a7eb" ]
  ] ) ; # 
  fhir:status [ fhir:v "in-progress"] ; # 
  fhir:type [] ; # 
  fhir:priority [
     fhir:coding ( [
       fhir:system [
         fhir:v "http://hl7.org/fhir/devicealert-priority"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l <http://hl7.org/fhir/devicealert-priority>
       ] ;
       fhir:code [ fhir:v "medium" ] ;
       fhir:display [ fhir:v "Medium Priority" ]
     ] )
  ] ; # 
  fhir:code [
     fhir:coding ( [
       fhir:system [
         fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
       ] ;
       fhir:code [ fhir:v "196670" ] ;
       fhir:display [ fhir:v "MDC_EVT_LO" ]
     ] )
  ] ; # 
  fhir:subject [
     fhir:l <http://hl7.org/fhir/Patient/pat1> ;
     fhir:reference [ fhir:v "Patient/pat1" ]
  ] ; # 
  fhir:presence [ fhir:v true] ; # 
  fhir:occurrence [
     a fhir:Period ;
     fhir:start [ fhir:v "2025-10-30T10:00:00Z"^^xsd:dateTime ]
  ] ; # 
  fhir:device [
     fhir:l <http://hl7.org/fhir/Device/example> ;
     fhir:reference [ fhir:v "Device/example" ]
  ] ; # 
  fhir:derivedFrom ( [
     fhir:observation [
       fhir:l <http://hl7.org/fhir/Observation/f001> ;
       fhir:reference [ fhir:v "Observation/f001" ] ;
       fhir:type [
         fhir:v "Observation"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l fhir:Observation
       ]
     ] ;
     fhir:limit [
       fhir:low [
         fhir:value [ fhir:v "87"^^xsd:decimal ] ;
         fhir:unit [ fhir:v "MDC_DIM_PERCENT" ] ;
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "262688" ]
       ] ;
       fhir:high [
         fhir:value [ fhir:v "98"^^xsd:decimal ] ;
         fhir:unit [ fhir:v "MDC_DIM_PERCENT" ] ;
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "262688" ]
       ]
     ]
  ] ) ; # 
  fhir:acknowledged [ fhir:v false] ; # 
  fhir:label [ fhir:v "**SpO2   86  <87  "] ; # 
  fhir:signal ( [
     fhir:activationState [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://hl7.org/fhir/devicealert-activationState"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://hl7.org/fhir/devicealert-activationState>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "on" ] ;
         fhir:display [ fhir:v "On" ]
       ] )
     ] ;
     fhir:presence [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://hl7.org/fhir/devicealert-presence"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://hl7.org/fhir/devicealert-presence>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "on" ] ;
         fhir:display [ fhir:v "On" ]
       ] )
     ] ;
     fhir:indication [
       fhir:start [ fhir:v "2025-10-30T10:00:00Z"^^xsd:dateTime ]
     ] ;
     fhir:type ( [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "188420" ] ;
         fhir:display [ fhir:v "MDC_TEMP_RECT" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "Light annunciator" ]
     ] ) ;
     fhir:annunciator [
       fhir:concept [
         fhir:coding ( [
           fhir:system [
             fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
             fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
           ] ;
           fhir:code [ fhir:v "188420" ] ;
           fhir:display [ fhir:v "MDC_TEMP_RECT" ]
         ] ) ;
         fhir:text [ fhir:v "Light annunciator" ]
       ] ;
       fhir:reference [ ]
     ] ;
     fhir:manifestation [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://hl7.org/fhir/devicealert-manifestation"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://hl7.org/fhir/devicealert-manifestation>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "visual" ] ;
         fhir:display [ fhir:v "Visual" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "visual alert" ]
     ]
  ] ) . # 

<http://hl7.org/fhir/Patient/pat1> a fhir:Patient .

<http://hl7.org/fhir/Device/example> a fhir:Device .

<http://hl7.org/fhir/Observation/f001> a fhir:Observation .

# -------------------------------------------------------------------------------------

