@prefix fhir: <http://hl7.org/fhir/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# - resource -------------------------------------------------------------------

<http://hl7.org/fhir/Device/NoninBlePulseOx> a fhir:Device ;
  fhir:nodeRole fhir:treeRoot ;
  fhir:id [ fhir:v "NoninBlePulseOx"] ; # 
  fhir:identifier ( [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ContinuaDeviceIdentifiers"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ContinuaDeviceIdentifiers>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "SYSID" ] ;
         fhir:display [ fhir:v "System Identifier" ]
       ] )
     ] ;
     fhir:system [
       fhir:v "urn:oid:1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680"^^xsd:anyURI ;
       fhir:l <urn:oid:1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680>
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "74-E8-FF-FE-FF-05-1C-00" ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ContinuaDeviceIdentifiers"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ContinuaDeviceIdentifiers>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "BTMAC" ] ;
         fhir:display [ fhir:v "Bluetooth Address" ]
       ] )
     ] ;
     fhir:system [
       fhir:v "http://hl7.org/fhir/sid/eui-48"^^xsd:anyURI ;
       fhir:l <http://hl7.org/fhir/sid/eui-48>
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "00-1C-05-FF-E8-74" ]
  ] ) ; # 
  fhir:udiCarrier ( [
     fhir:deviceIdentifier [ fhir:v "120359741556" ] ;
     fhir:issuer [
       fhir:v "http://hl7.org/fhir/NamingSystem/gs1-di"^^xsd:anyURI ;
       fhir:l <http://hl7.org/fhir/NamingSystem/gs1-di>
     ] ;
     fhir:jurisdiction [
       fhir:v "http://hl7.org/fhir/NamingSystem/fda-udi"^^xsd:anyURI ;
       fhir:l <http://hl7.org/fhir/NamingSystem/fda-udi>
     ] ;
     fhir:carrierHRF [ fhir:v "(01)120359741556(21)501900083" ] ;
     fhir:entryType [ fhir:v "unknown" ]
  ] ) ; # 
  fhir:manufacturer [ fhir:v "Nonin_Medical_Inc."] ; # 
  fhir:serialNumber [ fhir:v "501900083"] ; # 
  fhir:name ( [
     fhir:value [ fhir:v "Nonin3230_501900083" ] ;
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://hl7.org/fhir/device-nametype"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://hl7.org/fhir/device-nametype>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "user-friendly-name" ]
       ] )
     ]
  ] ) ; # 
  fhir:modelNumber [ fhir:v "Model 3230"] ; # 
  fhir:type ( [
     fhir:coding ( [
       fhir:system [
         fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
         fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
       ] ;
       fhir:code [ fhir:v "65573" ] ;
       fhir:display [ fhir:v "MDC_MOC_VMS_MDS_SIMP" ]
     ] ) ;
     fhir:text [ fhir:v "MDC_MOC_VMS_MDS_SIMP: Personal Health Device" ]
  ] ) ; # 
  fhir:deviceVersion ( [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "531976" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_ID_PROD_SPEC_FW: Firmware revision" ]
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "r2.1" ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "531975" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_ID_PROD_SPEC_SW: Software revision" ]
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "r1.5 9.7" ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "531974" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_ID_PROD_SPEC_HW: Hardware revision" ]
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "r1.0" ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "532352" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_REG_CERT_DATA_CONTINUA_VERSION: Continua version" ]
     ] ;
     fhir:value [ fhir:v "6.0" ]
  ] ) ; # 
  fhir:conformsTo ( [
     fhir:specification [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "528388" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_DEV_SPEC_PROFILE_PULS_OXIM: Pulse Oximeter" ]
     ] ;
     fhir:version [ fhir:v "1" ]
  ] ) ; # 
  fhir:property ( [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "532353" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_REG_CERT_DATA_CONTINUA_CERT_DEV_LIST: Continua certified device list" ]
     ] ;
     fhir:value [
       a fhir:CodeableConcept ;
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ContinuaPAN"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ContinuaPAN>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "4" ]
       ] )
     ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ASN1ToHL7"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ASN1ToHL7>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "532354.0" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "regulation-status" ]
     ] ;
     fhir:value [
       a fhir:CodeableConcept ;
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0136"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0136>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "N" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "Device is Regulated" ]
     ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "68220" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_TIME_SYNC_PROTOCOL: Time synchronization protocol" ]
     ] ;
     fhir:value [
       a fhir:CodeableConcept ;
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "urn:iso:std:iso:11073:10101"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <urn:iso:std:iso:11073:10101>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "532224" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "MDC_TIME_SYNC_NONE: No time synchronization" ]
     ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ASN1ToHL7"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ASN1ToHL7>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "68219.0" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "mds-time-capab-real-time-clock" ]
     ] ;
     fhir:value [
       a fhir:CodeableConcept ;
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0136"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0136>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "Y" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "real time clock supported" ]
     ]
  ] [
     fhir:type [
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ASN1ToHL7"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/ASN1ToHL7>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "68219.1" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "mds-time-capab-set-clock" ]
     ] ;
     fhir:value [
       a fhir:CodeableConcept ;
       fhir:coding ( [
         fhir:system [
           fhir:v "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0136"^^xsd:anyURI ;
           fhir:l <http://terminology.hl7.org/CodeSystem/v2-0136>
         ] ;
         fhir:code [ fhir:v "Y" ]
       ] ) ;
       fhir:text [ fhir:v "setting the time supported" ]
     ]
  ] ) . # 

# -------------------------------------------------------------------------------------

